**Технические параметры приема т/к «СТАРТ»**

1. Канал «СТАРТ» доступен на спутник ABS-2А в соответствии со следующими Техническими параметрами в **SD формат**е:

|  |  |
| --- | --- |
| Канал | СТАРТ |
| Орбитальная позиция | 75° в.д. |
| Номер транспондера | 3 |
| Полное обеспечение всех транспондеров при прохождении теневых участков | имеется |
| Частота | 11 605 МГц |
| Символьная скорость | 43,2 Мсимв/с |
| FEC | 7/8 |
| Поляризация | вертикальная |
| Модуляция | QPSK |

**Параметры настройки приемных станций на транспондер № 3**

Необходимые диаметры приемных антенн для профессионального приема   – 1.5 – 2.4 м

**2.** Наземные точки доступа к сигналу Канала **в HD формате:**

- наземная точка доступа АО «ЦКВС MSK-IX» по адресу г. Москва, ул. Бутлерова д.7, Медиалогистика, технические параметры: видеокодек МР4, аудиокодек МР 2.