**Технические параметры приемаWorld Fashion Channel**

**1.** Канал «WFC» (далее – Канал) в **SD формат**е доступен на спутник Eutelsat в соответствии со следующими Техническими параметрами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спутник | **Eutelsat W7 (36В)** | Eutelsat W7 (56В) |
| Орбитальная позиция | 36° градусов восточной долготы | 56° градусов восточной долготы |
| Транспондер | 4 |  |
| Приемная частота | 11 785,02 MHz |  |
| Поляризация | Круговая правая (вертикальная) |  |
| Протокол сигнала Rx | DVB-S2, 8PSK |  |
| Уровень избыточности (FEC) | 3/4 |  |
| Скорость цифрового потока | 27500 Msym/sec |  |
| Формат вещания, Видео стандарт | MPEG-4, SD |  |
| Кодирование | Viaccess & Verimatrix |  |

- Необходимые диаметры приемных антенн для профессионального приема – 1.5 – 2.4 м

2. Доступ к телевизионному сигналу Канала в формате HD на условиях, согласованных Оператором с ООО «РТП» и АО «ЦВКС «МСК-IX» (подключение к сети ООО «РТП» и АО «ЦВКС «МСК-IX» и прием сигнала Канала осуществляется силами и средствами Оператора и за его счет).