**Технические характеристики каналов**

**Kazakh TV, Хабар 24**

**Kazakh TV HD**

**Спутника Yamal-401**

|  |  |
| --- | --- |
| Орбитальная позиция | 90 E ° |
| Номер транспондера | 17a |
| Модуляция | DVB-S |
| Частота | 11 385 МГц |
| Поляризация | Горизонтальная |
| Cимвольная скорость | 30.000 Msps |
| FEC | 3/4 |

SID 16

PMT 45

Video 37

Audio 1 36

Audio 2 303

Audio 3 304

Audio 4 305

PCR 37

**ХАБАР 24 HD**

**Спутника Yamal-401**

|  |  |
| --- | --- |
| Орбитальная позиция | 90 E ° |
| Номер транспондера | 17a |
| Модуляция | DVB-S |
| Частота | 11 385 МГц |
| Поляризация | Горизонтальная |
| Cимвольная скорость | 30.000 Msps |
| FEC | 3/4 |

SID 17

PMT 55

Video 109

Audio 209

PCR 109